Голки

Для кожного окремого завдання потрібна своя тату голка (картридж), яка матиме необхідну конфігурацію. Від того, наскільки точно ви підберете потрібну голку (картридж), залежатиме кінцевий результат та комфорт у роботі. Правильно підібрана спайка голок допоможе вам створити більш чіткі лінії або плавні переходи.

Кожна голка (картридж) для тату машини практично складається з безлічі дрібних голок, напаяних на довгий бар. Для різних типів робіт потрібні різні форми та щільність спайок. Умовно виділяють два види тату голок (картриджів):

Голки (картриджі) для контуру/ліній та голки для тіней та фарбування.

Для контуру

Round Liner (RL).

Контурні голки (картриджі) є щільною і вузькою напайкою, спаяні по колу контурні голки на кінці з'єднуються в тугий пучок. Від кількості голок в такому пучку залежить і товщина лінії: чим більше, тим товщі контур.

Вони необхідні для всіх типів ліній, деталізації і начерків.

Для тіней та фарбування

Magnum, Round Shader.

Голки (картриджі) для тіней і фарбування найчастіше мають плоску напайку в 1-2 ряди, рідше круглу нещільну. З їх допомогою роблять зафарбовування, розтягують градієнти, створюють м'які та жорсткі тіні.

Класифікація тату голок (картриджів) за типом спайки

Magnum (M1)

Плоска спайка голок, колючі елементи в якій біля основи розташовані в два ряди в шаховому порядку, що гарантує щільне покриття шкіри пігментом.

Magnum Special (M2)

Плоский спайка голок в два ряди, колючі елементи в якій розташовані один над одним. Ці голки відмінно впораються із щільним та швидким пофарбуванням.

Round Magnum (RM)

Напайка в 2 ряди для тіней, пофарбування та переходів, один із видів голок типу Magnum.

Round Magnum (RM) напаяний півколом (голки по краях розташовані нижче ніж голки в середині), що дозволяє зафарбовувати шкіру з більш плавними переходами, без чітких країв.

ROUND SHADER

В голках цього типу спайка, як і в RL кругла, проте на кінці вони не з'єднуються в одну точку, а, навпаки, розпаяно широко, а якщо бути точніше, паралельно один одному.

Це і визначає завдання цієї голки: тіні та переходи. Особливо гарні ці голки в м'якій розтушовці та градієнтах.

Види заточки голок

Тип заточки голоки для тату машинки - це довжина конуса вістря голки. Умовно розрізняють три типи заточування: довге, середнє та коротке.

• L (long) – довге заточення

• М (medium) – середнє заточення

• S (short) – коротке заточення

Довге заточення

Довге заточення утримує на собі більше пігменту і глибше занурюється в шкіру, тому його вибирають для робіт пов'язаних з контурами та лініями.

Середнє заточення

Вони є універсальним інструментом, який добре підходить для більшості видів робіт. Більшість класичних тату голок - саме такого типу.

Коротке заточення

Коротке заточення чудово підходить для робіт пов'язаних з тінями та переходами

Діаметр голок

Діаметр голки – це товщина кожної голки у спайці. Варто враховувати, що голки одного типу, одного розміру, але з різним діаметром відрізнятимуться за товщиною.

Ось приклад чотирьох діаметрів голки для тату машинки:

- Розмір 6 = 0,2 мм.

- Розмір 8 = 0,25 мм.

- Розмір 10 = 0,30 мм.

- Розмір 12 = 0,35 мм.

Невеликий діаметр краще підходить для опрацювання ліній, а діаметр більше дасть більш ефективне і швидке зафарбовування. Найчастіше використовуються розміри 10 та 12.